**３**

かいせつ

【ダスタークロス】解説

|  |  |
| --- | --- |
| １ | ※【の】　①だしなみを |
| ２ | ※【の】　②を  ■ダスタークロスは、ヘッド・・クロスのつをみわせたものですが、  \\k-nfmd01.komu.local\share\redirect\s50knish\Desktop\IMG_4193.JPGクロスのの、にったごみをくにはぼうきとちりとりがです。  ごみ  ちりとり  ぼうき（30cm）  ヘッド（63cm）  クロス    をついたでクロスをにげ、その**んにヘッドをきます**。ピンチをき、ヘッドをからむようにクロスをちげて、しっかりと　クロスをめます。  にじてのをします。まっすぐをばし、からくらいのさにわせましょう。のさをするのはヘッドをけるの１です。  ダスター3    ヘッドをにセットします。にをぎ、（または、にき）とヘッドのジョイントがしっかりうようにセットしましょう。 |
| ３ | ※【の】　③、④を  Ⅰ－(5)－②－１  Ⅰ－(5)－②－１ |
| ４ | ■**やのにたらない**ようにをけてします。  ■ダスタークロスは**までげない**ようにします。  ■ごみをまないように、ダスタークロスをかけたをくようにします。    　　  のにダスタークロスをわせてます。ごみをまないように、　のようにがスペースをしてからコートにります。  　（）    ヘッドのをしにして、まっすぐにしてしていきます。このときに**ヘッドがぶつからないよう**にします。までそのままへ　　ヘッドだけかし、がいていくスペースをってからもんでいくようにしましょう。  コートのはヘッドを４５にし、**できるだけまで**  **クロスをれます**。    C:\Users\r-abe.MINAJYOH-T\Desktop\DSC_1000.JPG  **４**  Ⅰ－(5)－②－２  のわきをときは**のにヘッドがたらないよう**にヘッドをめにしてんでいきます。  したら、**ヘッドをちげず**、そのままのでコートののをします。**※ごみがりきれなくても、ってはいけません。かえってごみがるになります。ったごみは、でぼうきでります。** |
| ４ |  |
| ５　ゴミの・ | 5CIMG3318CIMG3322  クロスのをにしてたたみ、ごみにれる。  　にごみの  ダスタークロスでれなかったごみは、ぼうきでくりましょう。    IMG_0114  とでは、ごみの  りしをくします。ごみがなければ、「**りしなし。**」と、にして言います。※ごみのりしがあればぼうきとちりとりでります。  C:\Users\r-abe.MINAJYOH-T\Desktop\DSC_0996.JPG  **・**    **しなし。** |
| ６・け | C:\Users\r-abe.MINAJYOH-T\Desktop\DSC_0988.JPG  ダスタークロス、ぼうきはなどにてかけず、に　　かせてくようにします。てていておくと、ぶつかった　ときれてですし、をつけてしまうこともあります。 |
| ７ | ■は、にえることがです。にをえるを　　しましょう。  Ⅰ－(5)－②－３ |

**５**

ヘッドをSにさせながらんでいきます。