**３**

そ 　う　 じ　 き　 　　　　かいせつ

|  |  |
| --- | --- |
| １ | ※【の】　①だしなみを |
| ２ | IMG_8095※【の】　②を  IMG_8213  コードリール  ■コードをからし、がないかしながらばし、からまらないようににまとめておきます。  ■に、プラグをコンセントにしみのをれ、いみ　　（ノズル）にをあて、があるか、がないかをします。をめてからにがいたのでは、でのをりにいかなければならなくなり、のロスです。  ■れたでをしないようにします。のがあります。 |
| ３ | ※【の】　③、④を |
| ４  Ⅰ－(6)－②－１ | ■**でホースとウォンド（パイプの）をって**をいます。  をばしてをき、くホースと　　ウォンドをちます。はぐらいにき、**のをにす**とにができます。    **ごみをまないよう**に、まず**からを**してからにります。  IMG_8100  するは、**でのをち　げます**。ホースをってをっると、にたってです。コードは、のや、のなどにからまないようにをけます。 |
| ４ | DSC_0185DSC_0189IMG_8102  **やのにノズルをぶつけないよう**をけてをめます。ごみとは、させながらし、をかけたはずのにすようにします。  **コーナーは、ごみやほこりがたまりやすい**ので、**にに　かけます。**  ■ウォンドがのにくるようにってをめるのがです。  ■いみをにくちつけないように、**くなでるようにゆっくりいたりしたり**します。くしけたりくかしたりすると、ほこりをいみません。ノズルのをほんのしかすようにすると、がしやすくなります。  ■ゴミのりしがないよう、**しずつねてをあけないよう**にをめて  いきます。いみはにあるので、のにいくほどいむは  くなります。ノズルの３の１くらいねるようにすると、ごみのりしな  くきれいにかけられます。 |
| ５ | IMG_0128  ずプラグをってきます。コードをっって　くと、ショートなどがおきてです。また、ごみのをするなど、かられるは、プラグをいておきます。  ■ごみのりしがないか、コーナー、ごみの、  のをにします。さししながらすると、  よりです。 |
| ６ ・け | IMG_8094  コードは、にうのことをえて、**にいておきましょう。**にいてしまうと、にうにからまってしまい、すぐにえません。 |
| ７  Ⅰ－(6)－②－２ | ■は、にえることがです。よくにをえるようにをしましょう。 |

**４**